; generated by Component: ARM Compiler 5.06 update 7 (build 960) Tool: ArmCC [4d365d]
; commandline ArmCC [--c99 --list --split_sections --debug -c --asm --interleave -o..\output\op_amplifiesvoltage.o --asm_dir=..\List\ --list_dir=..\List\ --depend=..\output\op_amplifiesvoltage.d --cpu=Cortex-M0+ --apcs=interwork --diag_suppress=9931 -I..\FWLib\SC32F1XXX_Lib\inc -I..\User\HeadFiles -I..\User -I..\Drivers -I..\Apps -I..\CMSIS -IF:\Users\SOC\AppData\Local\Arm\Packs\ARM\CMSIS\5.8.0\Device\ARM\ARMCM0plus\Include -D__UVISION_VERSION=536 -DARMCM0P -DSC32f10xx --omf_browse=..\output\op_amplifiesvoltage.crf ..\Apps\OP_AmplifiesVoltage.c]
                          THUMB
