; generated by Component: ARM Compiler 5.06 update 7 (build 960) Tool: ArmCC [4d365d]
; commandline ArmCC [--c99 --list --split_sections --debug -c --asm --interleave -o..\output\compctrldefine.o --asm_dir=..\List\ --list_dir=..\List\ --depend=..\output\compctrldefine.d --cpu=Cortex-M0+ --apcs=interwork --diag_suppress=9931 -I..\FWLib\SC32F1XXX_Lib\inc -I..\User\HeadFiles -I..\User -I..\Drivers -I..\Apps -I..\CMSIS -IF:\Users\SOC\AppData\Local\Arm\Packs\ARM\CMSIS\5.8.0\Device\ARM\ARMCM0plus\Include -D__UVISION_VERSION=536 -DARMCM0P -DSC32f10xx --omf_browse=..\output\compctrldefine.crf ..\User\CompCtrlDefine.c]
                          THUMB

                          AREA ||i.IcResourceInit||, CODE, READONLY, ALIGN=1

                  IcResourceInit PROC
;;;14     //Forbid editing areas between the labels !!!
;;;15     void IcResourceInit(void)
000000  b510              PUSH     {r4,lr}
;;;16     {
;;;17         /*<UserCodeStart>*//*<SinOne-Tag><37>*/
;;;18             SC_Init(); /***MCU init***/
000002  f7fffffe          BL       SC_Init
;;;19             
;;;20         /*<UserCodeEnd>*//*<SinOne-Tag><37>*/
;;;21     }
000006  bd10              POP      {r4,pc}
;;;22     
                          ENDP


;*** Start embedded assembler ***

#line 1 "..\\User\\CompCtrlDefine.c"
	AREA ||.rev16_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__asm___16_CompCtrlDefine_c_e5fd0688____REV16|
#line 463 "..\\CMSIS\\cmsis_armcc.h"
|__asm___16_CompCtrlDefine_c_e5fd0688____REV16| PROC
#line 464

 rev16 r0, r0
 bx lr
	ENDP
	AREA ||.revsh_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__asm___16_CompCtrlDefine_c_e5fd0688____REVSH|
#line 478
|__asm___16_CompCtrlDefine_c_e5fd0688____REVSH| PROC
#line 479

 revsh r0, r0
 bx lr
	ENDP

;*** End   embedded assembler ***
